成都市泡桐树小学（天府校区）

隔油池等设备采购招标公告

各受邀单位：

我校现拟通过比选，采购隔油池等设备一批。欢迎符合要求的单位予以报价，并请于2021年9月10日17:00点前将比选响应文件送至我校服务中心。

1. 项目情况：

随着学生人数增多，学校规模不断扩大，以至于食堂运转要求提高。为保证食堂工作正常开展，现准备采购隔油池等设备一批，具体要求及参数如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备组件名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 参数要求 |
| 1 | 隔油池 | 台 | 1 | 39500.00  | 39500.00  | 4.8米×2米×2米。箱体及加强筋均用实厚1.65mm304不锈钢板。 |
| 2 | 污水泵 | 台 | 1 | 8800.00  | 8800.00  | 口径50MM，流量30方杨程25米，304不锈钢材质。含安装辅材、配送、安装及调试。 |
| 3 | 送餐车 | 台 | 9 | 2000.00  | 18000.00  | 800mm×530mm×800mm。接触食品的材料，用食品级304不锈钢板，厚1.2mm ,轮子用德国EGT，材质TPR人造胶。 |
| 4 | 数控单头大锅灶 | 台 | 1 | 7500.00  | 7500.00  | 1250mm×1250mm×1250mm。不锈钢磨砂板、面板、炉骨，均为标1.5mm，前板、背板为标1.3mm炉架、角钢为国标L40×4和L30×3，炉脚用φ40镀锌管，外用φ51不锈钢管装饰，炉面冷板为1.5mm。广东佛山炉具配件。黄伟牌炉头。 |
| 5 | 不锈钢架 | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 2300mm×500mm×250mm。立柱φ38，标1.5mm，不锈钢管，边框38×25，标1.5mm，均为不锈钢可调脚。 |
| 6 | 单星盆 | 台 | 2 | 2800 | 5600 | 980mm×845mm×940mm。单星盆，壁厚1.2mm，骨背板标1.5mm，进口不锈钢磨砂板，立柱φ38、标1.5不锈钢管，均为不锈钢可调脚。 |
| 合计 |  |  |  |  | 80700.00  |  |

注：报价为含税开票价格，并为一次性报价，**在确保满足参数要求的前提下报价细项及总价均不能超过预算，否则视为无效报价**；所供产品规格及质量应达到国家标准；

1. 注意事项：

1.受邀单位须满足《政府采购法》第二十二条相关资质要求。

2.比选文件构成：

2.1报价单（见附件）

2.2工商营业执照复印件

2.3法人身份证复印件

2.4企业信用信息页（需含“营业执照信息、股东信息、主要人员信息”等，可在http://www.gsxt.gov.cn/index.html网址查询打印）

以上资料均需加盖鲜章，均须密封，并在封口处加盖公司公章。

三、联系方式：

联系人：牟老师 85193760-8205

成都市泡桐树小学（天府校区）

 2021年9月6日

附件：《报价单》

**成都市泡桐树小学（天府校区）**

**隔油池等设备采购报价单**

**单位名称：**

**联 系 人：**

**联系电话：**

**报价日期： 年 月 日**

**其余参数及报价模板如下：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备组件名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 参数要求 |
| 1 | 隔油池 | 台 | 1 |  |  | 4.8米×2米×2米。箱体及加强筋均用实厚1.65mm304不锈钢板。 |
| 2 | 污水泵 | 台 | 1 |  |  | 口径50MM，流量30方杨程25米，304不锈钢材质。含安装辅材、配送、安装及调试。 |
| 3 | 送餐车 | 台 | 9 |  |  | 800mm×530mm×800mm。接触食品的材料，用食品级304不锈钢板，厚1.2mm ,轮子用德国EGT，材质TPR人造胶。 |
| 4 | 数控单头大锅灶 | 台 | 1 |  |  | 1250mm×1250mm×1250mm。不锈钢磨砂板、面板、炉骨，均为标1.5mm，前板、背板为标1.3mm炉架、角钢为国标L40×4和L30×3，炉脚用φ40镀锌管，外用φ51不锈钢管装饰，炉面冷板为1.5mm。广东佛山炉具配件。黄伟牌炉头。 |
| 5 | 不锈钢架 | 台 | 1 |  |  | 2300mm×500mm×250mm。立柱φ38，标1.5mm，不锈钢管，边框38×25，标1.5mm，均为不锈钢可调脚。 |
| 6 | 单星盆 | 台 | 2 |  |  | 980mm×845mm×940mm。单星盆，壁厚1.2mm，骨背板标1.5mm，进口不锈钢磨砂板，立柱φ38、标1.5不锈钢管，均为不锈钢可调脚。 |
| 合计 |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_元 |  |