**成都市泡桐树小学（天府校区）**

**关于新增监控的方案**

#### 由于我校监控还存在部分盲区，为落实我校监控全覆盖，确保在第一时间能通过监控调查相关事故。故申请新增新老校区监控共40个。

开展时间：10月11日

#### 活动负责人：刘珈齐、杨恒宇

**费用预算：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 网络硬盘录像机 | 大华 | NVR4832-HDS2 | 采用嵌入式操作系统；最大视频路数：32路，视频压缩算法： H.265；录像分辨率：1920x1080/1280x720；预览分辨率：1920x1080/1280x720/640x352/432x240；显示输出：HDMI/VGA；音频接口：1路输入，2路输出；RS485： 1路；网络接口：2 个RJ45 10M/100M；USB接口： 2 个；硬盘接口：8个SATA；电源：AC100-240V；功耗（不含硬盘）： ≤40W；操作系统：Linux；工作温度：-10℃ - + 55℃；工作湿度：10% - 90%。 | 台 | 2 | 2,700.00 | 5,400.00 |
| 2 | 监控硬盘 | 海康威视 | 6TB | 6TB监控专用 存储30天 | 块 | 6 | 1100.00 | 6600.00 |
| 3 | 网络枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T27EWD-L(B) | 夜视类型：全彩夜视存储编码：H.265；存储方式：硬盘；像素：200w；智能识别：人脸识别；红外夜视距离：50m；供电方式：POE； | 台 | 18 | 600.00 | 10,800.00 |
| 4 | 网络半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3327WD-L(B) | 夜视类型：全彩夜视存储编码：H.265；存储方式：硬盘；像素：200w；智能识别：人脸识别；红外夜视距离：30m；供电方式：POE； | 台 | 22 | 600.00 | 13200.00 |
| 5 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E0318P-E | 16口，100M ，2个复用千兆口，POE供电，高功率版 | 台 | 2 | 1000.00 | 2000.00 |
| 6 | 接入交换机 | 海康威视 | 8口 | 100M ，8口POE供电 | 台 | 6 | 320.00 | 1,920.00 |
| 7 | 枪机支架 | 海康威视 | 海康威视 | 配套标准型 | 个 | 18 | 30.00 | 540.00 |
| 8 | 信号线 | 大唐 | 超五类 | CAT5，10/100M | 箱 | 9 | 560.00 | 5040.00 |
| 9 | 网络水晶头 | 绿联 |  | RJ45，10/100M | 盒 | 1 | 80.00 | 80.00 |
| 10 | 穿线管/槽 | 多联/旭展 |  | 管道16,20,25 槽39\*18等 | 批 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 11 | 施工辅材 | 定制 |  | 管卡，PVC管件，自攻螺丝，塑料、金属膨胀，钢丝，防水电工胶带，扎带等 | 批 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 12 | 支架 |  | 定制 | 楼顶增加 | 个 | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 13 | 旧有点位移位 | 人工 |  | 移动现有位置达到更好照射角度 | 处 | 12 | 80.00 | 960.00 |
| 14 | 新增点位系统集成费 | 人工 |  | 布线，设备安装调试 | 点位 | 40 | 300.00 | 12,000.00 |
| 15 | 小计 | 以上之和 | | | | |  | 61040.00 |

#### 编制： 部门审核：

#### 财务审核： 审批：

成都市泡桐树小学（天府校区）

2021年10月11日