成都市泡桐树小学（天府校区）

电动伸缩门采购招标公告

各受邀单位：

 我校现拟通过比选采购一套电动伸缩门。欢迎符合要求的单位予以投标，并请于2023年4月23日12:00点前将比选响应文件送至我校服务中心。

1. 项目情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 规 格 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| 电动伸缩门 | 长：8米高：1.8米 | 套 | 1 | **50000.00** | 1. 配24V人体安全电压驱动系统1套，控制盒1套，显示屏1块；
2. 主料： 95×83×厚 1.0

 副主料： 55×55×厚 1.0 装饰管：50×50×厚 1.0 交叉料：52×38×厚 1.03、含安装时路基维护 |

1. **注意事项：**

1.受邀单位须满足《政府采购法》第二十二条相关资质要求。

2.比选文件构成：

2.1资格审查：投标人需提供下述资料，否则视为无效投标。

2.1.1工商营业执照复印件

2.1.2法人身份证复印件（若另有经办人，需提供授权书及被授权书的身份证复印件）

2.1.3企业信用信息页（需含“营业执照信息、股东信息、主要人员信息”等，可在http://www.gsxt.gov.cn/index.html网址查询打印）

 2.1.4报价单（见附件一）

1. 评分办法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 响应报价70% | 70分 | 满足比选文件要求且响应价格最低的比选报价为评审基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／比选报价)\*70分。报价单模板见附件一。 |
| 2 | 履约能力10% | 10分 | 比选申请人自2018年1月1日（含）以来每有1个类似项目业绩的得5分，最多得10分。注：提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件并加盖鲜章。模板见附件二。 |
| 3 | 服务方案20% | 20分 | 根据比选申请人提供的对项目的实施方案内容进行评审，内容至少包含：**①安装方案；②质检报告；③售后承诺书；④人员安排，**进行综合评审，内容齐全且满足本项目实施进度及管理需求的得20分，每有一项内容缺失扣5分，每有一项内容描述不合理或不完善的扣3分，扣完为止。模板见附件三。 |
|  | 合计 |  |  |

以上资料均需加盖鲜章，均须密封，并在封口处加盖公司公章。

三、联系方式：

联系人：牟老师 85193760-8205

成都市泡桐树小学（天府校区）

 2023年4月18日

**附件一：《报价单》**

**成都市泡桐树小学（天府校区）**

**电动伸缩门采购报价单**

单位名称：

联系人：

联系电话：

报价日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 规 格 | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| 电动伸缩门 | 长：8米高：1.8米 | 套 | 1 |  | 1. 配24V人体安全电压驱动系统1套，控制盒1套，显示屏1块；
2. 主料： 95×83×厚 1.0

 副主料： 55×55×厚 1.0 装饰管：50×50×厚 1.0 交叉料：52×38×厚 1.0 |
| 路基加固 | 长：8米宽：1.2米深：0.3米 | 次 | 1 | **0** | 破碎挖原有水泥 ，清运渣土 ，C35 混凝土回填 |
|  合计： 元 |

**注：**报价为含税开票价格，并为一次性报价，在确保满足参数（见附件报价单中备注）要求的前提下报价不能超过预算价50000元，否则视为无效报价；所供产品或服务的规格及质量应达到国家标准。

**附件二：履约能力**

可提供其它单位类似送货合同（协议）复印件作为业绩证明，提供一项即得5分，最高不超过10分。

**附件三：实施方案**

内容自拟（根据安装方案；质检报告；售后承诺书；人员安排等方面拟定）。

