**成都市泡桐树小学（天府校区）**

**室内篮球架采购招标公告**

各受邀单位：

 我校现拟通过比选，采购一副室内篮球架。欢迎符合要求的单位予以投标，并请于2023年7月15日17:00点前将比选响应文件送至我校服务中心。

1. **产品需求**：

 1、产品规格

篮架伸臂为2.25M，篮圈上沿离地面高3.05M，

球架底座尺寸：长×宽×前高×后高=1.95×1.1×0.67×0.4（M）。

2、产品用材

篮球架底座采用至少2 mm的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架采用至少5 mm铁板折边制作，篮架立柱采用100×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用口140×100×3方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，合理的结构设计与独特的外观造型和谐统一。

3、产品结构

篮球架由篮架弹性平衡机构、走轮伸缩机构、安全玻璃篮板、立柱、横臂、底座及保护套等部分组成。

4、篮板

规格：1800x1050（mm），篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm双层夹胶玻璃），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则

5、安装地点：二楼体育馆

1. **注意事项：**

1.受邀单位须满足《政府采购法》第二十二条相关资质要求。

2.比选文件构成：

2.1资格审查：投标人需提供下述资料，否则视为无效投标。

2.1.1工商营业执照复印件

2.1.2法人身份证复印件（若另有经办人，需提供授权书及被授权书的身份证复印件）

2.1.3企业信用信息页（需含“营业执照信息、股东信息、主要人员信息”等，可在http://www.gsxt.gov.cn/index.html网址查询打印）

 2.1.4报价单（见附件一）

1. 评分办法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 响应报价70% | 70分 | 满足比选文件要求且响应价格最低的比选报价为评审基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／比选报价)\*70分。报价单模板见附件一。 |
| 2 | 履约能力10% | 10分 | 比选申请人自2018年1月1日（含）以来每有1个类似项目业绩的得5分，最多得10分。注：提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件并加盖鲜章。模板见附件二。 |
| 3 | 实施方案20% | 20分 | 根据比选申请人提供的对项目的实施方案内容进行评审，内容至少包含：**①安装方案；②合格证；③承诺书；④售后服务，**进行综合评审，内容齐全且满足本项目实施进度及管理需求的得20分，每有一项内容缺失扣5分，每有一项内容描述不合理或不完善的扣3分，扣完为止。模板见附件三。 |
|  | 合计 |  |  |

以上资料均需加盖鲜章，均须密封，并在封口处加盖公司公章。

三、联系方式：

联系人：牟老师 85193760-8205

成都市泡桐树小学（天府校区）

 2023年7月4日

**附件一：《报价单》**

**成都市泡桐树小学（天府校区）**

**室内篮球架采购报价单**

单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

报价日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备 注 |
| 1 | 室内篮球架 | 1 | 副 |  |  | 包含设备采购、运输、安装、调试等所有费用。 |
| 2 | 合计 |  元（大写： ） |

**注：**报价为含税开票价格，并为一次性报价，在确保满足参数（产品需求）要求的前提下报价不能超过预算价**48000**元，否则视为无效报价；所供产品或服务的规格及质量应达到国家标准。

**附件二：履约能力**

可提供其它单位类似送货合同（协议）复印件作为业绩证明，提供一项即得5分，最高不超过10分。

**附件三：实施方案**

内容自拟（根据①安装方案；②合格证；③承诺书；④售后服务等方面拟定）。

####