成都市泡桐树小学（天府校区）

2024年新校区雨棚采购招标公告

各供应商：

我校现拟通过比选，采购2024年新校区雨棚采购项目。欢迎符合要求的单位予以投标，并请于2024年7月8日17:00点前将比选响应文件送至我校服务中心。

1. 项目情况：

为降低安全风险根据学校实际情况，现准备购置一批散出雨棚。采购预算和清单及要求如下：

1. 采购预算：人民币94465元；
2. 采购清单及要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **预算单价（元）** | **小计（元）** | **备 注** |
| 1 | 雨棚 | 29.5 | 平方 | 400 | 11800 | （新校区1楼舞蹈教室外）铝合金支架+3.0mm厚耐力板（出墙1000mm）（含运输、安装） |
| 2 | 雨棚 | 149.4 | 平方 | 400 | 59760 | （新校区1、2、3楼每层两处）铝合金支架+3.0mm厚耐力板（出墙1000mm）（含运输、安装） |
| 3 | 雨棚 | 50.9 | 平方 | 450 | 22905 | （国学大道书法展台）铝合金支架+5.0mm厚耐力板（出墙1200mm）+矩管基础（含运输、安装） |
|  | **合计** |  | | | **94465** |  |

1. 注意事项：

1.受邀单位须满足《政府采购法》第二十二条相关资质要求。

2.比选文件构成：

2.1资格审查：投标人需提供下述资料，否则视为无效投标。

2.1.1工商营业执照复印件

2.1.2法人身份证复印件（若另有经办人，需提供授权书及被授权书的身份证复印件）

2.1.3企业信用信息页（需含“营业执照信息、股东信息、主要人员信息”等，可在http://www.gsxt.gov.cn/index.html网址查询打印）

1. 评分办法

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 响应报价70% | 70分 | 满足比选文件要求且响应价格最低的比选报价为评审基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／比选报价)\*70分。报价单模板见附件一。 |
| 2 | 履约能力10% | 10分 | 比选申请人自2020年1月1日（含）以来每有1个类似项目业绩的得5分，最多得10分。  注：提供中标（成交）通知书复印件或合同复印件并加盖鲜章。模板自拟。 |
| 3 | 实施方案20% | 20分 | 根据比选申请人提供的对项目的实施方案内容进行评审，内容至少包含：**①配送方式；②人员安排；③承诺书；④安装方案；⑤应急预案，**进行综合评审，内容齐全且满足本项目实施进度及管理需求的得20分，每有一项内容缺失扣4分，每有一项内容描述不合理或不完善的扣2分，扣完为止。模板自拟。 |
|  | 合计 |  |  |

以上资料均需加盖鲜章，均须密封，并在封口处加盖公司公章。

三、联系方式：

联系人：牟老师 85193760-8205

成都市泡桐树小学（天府校区）

2024年7月3日

附件一：《报价单》

**成都市泡桐树小学（天府校区）**

**2024年新校区雨棚采购报价单**

**单位名称：**

**联系人：**

**联系电话：**

**报价日期： 年 月 日**

**报价：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备 注** |
| 1 | 雨棚 | 29.5 | 平方 |  |  | （新校区1楼舞蹈教室外）铝合金支架+3.0mm厚耐力板（出墙1000mm）（含运输、安装） |
| 2 | 雨棚 | 149.4 | 平方 |  |  | （新校区1、2、3楼每层两处）铝合金支架+3.0mm厚耐力板（出墙1000mm）（含运输、安装） |
| 3 | 雨棚 | 50.9 | 平方 |  |  | （国学大道书法展台）铝合金支架+5.0mm厚耐力板（出墙1200mm）+矩管基础（含运输、安装） |
| **合计** | | | | |  |  |

注：报价为含税开票价格，并为一次性报价，在确保满足参数（见附件报价单中备注）要求的前提下报价不能超过预算价94465元，否则视为无效报价；所供产品或服务的规格及质量应达到国家标准。